# ユーザ設定

[ユーザ設定] ユーティリティを使用すると、In-Sight ビジョンシステムのユーザとそのアクセス資格を設定できます。ビジョンシステムにログオンできるユーザ、この製品のアダプタを使用できるユーザ、およびビジョンシステムの Web ベースの HMI を使用して行うことができる変更の内容を指定できます。

各 In-Sight ビジョンシステムには、ネットワーク上にあるその他すべてのビジョンシステムとは別に、独自のユーザセットがあります。ユーザが特定のビジョンシステムにアクセスする必要がある場合、そのビジョンシステムに既に存在するユーザ名とパスワードを知っている必要があります。

ビジョンシステムで In-Sight Vision Suite を選択すると、[ユーザ設定] ユーティリティを使用してそのビジョンシステムのユーザを設定できます。ユーザは、設定されたユーザ名とパスワードを使用して、ビジョンシステムにログインできます。このユーザアクセスの仕組みには、フル、プロテクト、ロックの 3 つのアクセスレベルがあり、セキュリティ対策として機能します。

注 :

- ユーザの追加、削除、変更が可能なのは、[アクセスレベル] が [フル] に設定されているユーザのみです。ただし、フルアクセス権を持つ他のユーザがビジョンシステムに設定されていても、デフォルトの admin ユーザの名前の変更や、アクセスレベルの変更および削除はできません。
- それぞれのビジョンシステムに、[アクセスレベル] が [フル] に設定されたユーザが 1 人必要です。
- 各ビジョンシステムの最大ユーザ数は 64 で、アクセスレベルは変更可能です。
- 各ユーザ名の最大文字数は 64 です。
- [ユーザ名] では大文字と小文字が区別され、一意である (ビジョンシステム上に重複するユーザ名がない) 必要があります。
- [ユーザ名]、[パスワード]、および [コメント] では、Unicode 文字を使用できます。
- [パスワード] はアスタリスクで表示されます。
- [パスワード] に、最小の長さや特殊文字などの強度の要件はありません。[パスワード] を空白のままにすることもできます。
- [コメント] の最大文字数は 1024 です。

ビジョンシステムのユーザ設定を変更するには:

1. まだ実行していない場合は、In-Sight Vision Suite を起動します。

2. 左側のビジョンシステムのリストから、設定するビジョンシステムをクリックして選択します。選択したビジョンシステムに適用されるユーティリティのリストが、ウィンドウの下部に表示されます。

3. ユーティリティのリストにある [ユーザ設定] ボタンをクリックして、[ユーザ設定] ダイアログを起動します。

4. 新しいユーザを追加するには、[追加] ボタンをクリックします。既存のユーザを変更するには、リストでそのユーザの行をクリックします。

5. [ユーザ設定の変更:] セクションで、新しいユーザの [ユーザ名]、[アクセスレベル] を指定し、オプションで [パスワード] を指定します。

   新しいユーザには自動的に Default という名前が付けられ、[アクセスレベル] は [フル] に設定され、[パスワード] は空になります。

6. ユーザを削除するには、リストでそのユーザの行をクリックし、[削除] ボタンをクリックします。

   注 : [削除] オプションには確認ダイアログがないため、使用しないユーザだけを削除してください。削除したユーザを後で元に戻すことはできません。