# EtherNet/IP PLC の設定

In-Sight ビジョンシステムは、Ethernet TCP/IP および UDP/IP 階層の上に実装されるアプリケーションレベルのプロトコルである EtherNet/IP をサポートしています。このプロトコルは、Common Industrial Protocol (CIP) を通じて、ControlNet および DeviceNet とオブジェクトモデルを共有します。

EtherNet/IP は、広範なメッセージングオプションと、データおよび I/O 転送サービスをイーサネットで提供します。EtherNet/IP ネットワーク上のすべてのデバイスは、属性と呼ばれる一連のデータ値として、データをネットワークに伝達します。属性は、関連するデータ値とともにグループ化して、アセンブリと呼ばれるセットにすることができます。

EtherNet/IP を有効にするには、次の手順を実行します。

1. In-Sight Vision Suite を起動します。設定するビジョンシステムをデバイスペインで選択して (1)、[ユーティリティ] タブの [産業用イーサネット] ボタンをクリックします (2)。

   [産業用イーサネットの設定] ダイアログが表示されます。

   ヒント :
   - If you are already connected to a ビジョンシステム, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the ビジョンシステム you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure ビジョンシステムs that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. ドロップダウンメニューで、使用するプロトコルとして [Ethernet/IP] を選択します。[OK] をクリックして変更を適用します。

   ヒント : この設定を別のプロトコル (PROFINET など) から Ethernet/IP に変更すると、ビジョンシステムを再起動するように求められることがあります。

3. ビジョンシステム用のエレクトロニックデータシート (EDS) をインストールします。これは In-Sight ソフトウェアとともにインストールされます。詳細な手順については、「EDS ファイルをインストールする」を参照してください。

4. In-Sight ソフトウェアが実行されている PC に RSLogix5000 または Studio5000 アプリケーションをインストールします。

5. In-Sight ビジョンシステムを認識するように Rockwell 製ソフトウェアを設定します。詳細については、「EDS 生成プロファイルを使用して接続を確立する」を参照してください。

6. In-Sight ビジョンシステムから ControLogix PLC にデータを取得する方法の詳細については、「In-Sight ビジョンシステムからデータを取得する」を参照してください。
7. ControLogix PLC から In-Sight ビジョンシステムにデータを送信する方法の詳細については、「In-Sight ビジョンシステムにデータを送信する」を参照してください。