# Get Info

In-Sight ビジョンシステムのシステム情報を返します。

## Get Info の入力

シンタックス:GI

## Get Info の出力

ステータスコードの後に、システム情報を返します。

ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-2 | コマンドを実行することができませんでした。

システム情報には次の情報が含まれます。

出力 | 説明
--- | ---
シリアル番号 | In-Sight ビジョンシステムのシリアル番号。
Application Version | In-Sight ビジョンシステムの現在のファームウェアのバージョン。
Monitor Version | In-Sight ビジョンシステムのモニタのバージョン。In-Sight モニタは、主に In-Sight センサのトラブルシューティングに使用します。 「セーフモード」では、すべての設定パラメータをリセットして In-Sight を起動することができます。これにより、I/O、起動、カスタマイズなど、In-Sight センサの現在の「設定」が、プロンプトや警告なしに置き換えられるので注意してください。 「診断」と「サーバモード」は内部使用を目的としたものであり、弊社テクニカルサポートの支援がない場合はアクセスしないでください。[In-Sight の起動] は、システムで In-Sight ソフトウェアを起動します。
MAC Address | In-Sight ビジョンシステムのメディアアクセス制御 (MAC) アドレスです。
Date of Build | In-Sight ビジョンシステムのファームウェアのビルドを作成した日付。

## Get Info の例

In-Sight ビジョンシステムについてのシステム情報を表示するには、次のコマンドを発行します。GI

ビジョンシステムは、まず、1 を返すことにより、コマンドが正常に実行されたことを示します。以下の行には、システム情報が報告されます。