# アプリケーションの確認

ジョブを In-Sight アダプタで設定すると、In-Sight ビジョンシステム でジョブが実行されている間、SIMATIC Manager では Online Enabled ビットと Online Enable Comm ビットの値が true になります。

In-Sight ビジョンシステムをトリガするには、次の手順を実行します。

1. [Modify value] 列で Trigger Enable ビットを true に設定してこのビットを有効にし、[Activate modify values] をクリックします。すると、 ビットが、ビジョンシステム をトリガする準備ができたことを示す true に設定されます。

2. で立ち上がりエッジを与えて、ビジョンシステム をトリガします。「立ち上がりエッジ」とは、最初はビットを true に設定し ([Modify value] 行で true に設定し、[Activate modify values] アイコンをクリック)、次に false に戻すことを意味します。

   このビットを true に設定すると、 ビットと ビットも、トリガが完了したことを示す true に変更されます。PLC でカメラがトリガされるたびに、 値が増分されます。

   同様に、 を false に戻すと、 ビットも false に戻ります。

3. ジョブを確認します。新しく取得した画像が表示されます。