# Delete Job

In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリ内の指定したスロットからジョブを削除します。

注 :

- In-Sight ビジョンシステムはオフラインになっている必要があります。
- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.

## Delete Job の入力

シンタックス:DJ[ID]

パラメータ | 説明
--- | ---
ID | ジョブ ID 番号 (0 ～ 999)。

## Delete Job の出力

Returns a status code. The status codes are:

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ジョブ ID 番号が許容範囲 (0 ～ 999) 外です。
-2 | ジョブを削除できなかった、センサがオンラインである、ジョブスロットが空であるなどの理由で、コマンドを実行できませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Delete Job の例

In-Sight ビジョンシステムのスロット 0 からジョブ「Test.job」を削除する場合は、次のコマンドを発行します。DJ00Test.job

In-Sight ビジョンシステムは、次の行でステータスコード 1 を返し、ジョブが正常に削除されたことを示します。