# Put Live

ライブ取り込みモードのオン/オフを切り替えます。

注 : ビジョンシステムはオフラインになっている必要があります。

## Put Live の入力

シンタックス: [Put Live][整数]

パラメータ | 説明
--- | ---
整数 | 0 = ライブ取り込みモードを無効にします。 1 = ライブ取り込みモードを有効にします。

## Put Live の出力

Returns a status code. The status codes are:

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | 入力が無効か、長さが 15 バイトを超えています。
-2 | コマンドを実行できなかったか、ビジョンシステムがオンラインになっています。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Put Live の例

ビジョンシステムをライブ取り込みモードにするには、次のコマンドを発行します:Put Live 1

In-Sight ビジョンシステムはステータスコード 1 を返し、ビジョンシステムが正常にライブ取り込みモードになったことを示しています。

ビジョンシステムのライブ取り込みモードを終了するには、次のコマンドを発行します:Put Live 0

ビジョンシステムはステータスコード 1 を返し、ビジョンシステムが正常にライブ取り込みモードを終了したことを示しています。