# [入力] ブロック

[入力] ワードブロックには、ビジョンシステムへの入力と PLC/MC からの出力が格納されます。新しい検査結果が出力されたり、ジョブ変更が行われたりすると、[入力] ブロックに書き込まれます。[コントロール] ブロックのワードの用途の要約を次の表に示します。

注 : 信号の詳細については、「産業用通信信号」のトピックを参照してください。

16 ビットワード | 信号
0 ～ 1 | Command ID。使用可能な ID は次のとおりです。 0x0000 ～ 0x03E7: ジョブ N に変更します (N は、0 ～ 999 のコマンド ID)。 0x4000: ジョブを名前で変更します (名前は UserData から転送されます)。
2 ～ 3 | Current Job ID
4 ～5 | Error ID
6 ～7 | Acquisition ID
8 ～9 | Inspection ID
10 ～11 | Inspection Result Code
12 ～1920 | Inspection Results