# オンラインとオフライン

In-Sight ビジョンシステムには、2 つの操作モードがあります。

- オフライン

  オフライン時は、In-Sight アダプタは完全な編集機能を提供します。

- オンライン

  オンライン時は、In-Sight アダプタの動作は読み取り専用になり、ジョブファイルを監視したり、外部入力および出力は ビジョンシステム とやり取りをすることができます。

  また、オンライン時に、このモードを別の状態 (一時停止) にすることもできます。この状態は、一時停止/オンラインステータス要素を介して Web HMI で制御することができ、ディスクリート I/O 入力ラインは、Online 信号として設定したり、産業用通信信号を介して Online ビットと Set Paused ビットの切り替えを行うことができます。ビジョンシステム がオンラインであるためには、これらの信号がすべて一致している必要があります。

In-Sight アダプタから、 ボタンを押してオンラインにしたり、 ボタンを押してオフラインにしたりして、モードを切り替えることができます。

注 : または、[ジョブ] メニューを使用したり、F5 キーを押したりして、モードを切り替えることができます。