# PROFINET 通信設定の確認

設定の完了後、PROFINET 通信を確認するには次の手順を実行します。

1. HW Config ウィンドウの [Station] メニューをクリックして、[Open ONLINE] メニューを選択します。通信に問題がある場合は、ビジョンシステムのシンボルの左上隅に赤い取り消し線が表示されます。

2. エラーがある場合は、物理的な接続と割り当てられたデバイス名を確認します。これを行うには、[PLC] => [Ethernet] => [Verify Device Name] 設定を確認します。エラーがある場合は、[Status] 列に赤い十字が表示されます。この場合は、[Assign Name] ボタンをクリックし、リストから正しいデバイスを選択して [Assign Name] をクリックします。

3. 問題がない場合は、[Status] 列に赤い十字ではなく緑の印が表示されます。

注 :

In-Sight ビジョンシステムに新しい名前を割り当てると、ビジョンシステムで元の名前が上書きされます。この場合、Siemens CPU は停止します。[HW Config] ウィンドウから Siemens CPU を再起動するには、CPU を右クリックして [Operating Mode] オプションを選択し、[Warm Restart] ボタンをクリックします。これによって、PLC とビジョンシステムの間の PROFINET 通信が正しく設定されます。