# ReadDevice

TCP/IP 接続を利用してネットワーク上の別のホストから、ビジョンシステム へデータをインポートします。

注 : 2 つの In-Sight ビジョンシステム 間で TCP/IP デバイスを接続する際、デバイスをオンラインまたはオフラインにすることができます。

ReadDevice にはプロパティシートがありません。この関数はセル、または [ジョブの編集] ツールバーの数式バーで直接設定できます。セル値を直接入力するか、サポートされているデータ構造体のセル参照を選択します。

## ReadDevice の入力

シンタックス:ReadDevice(デバイス)

パラメータ | 説明
デバイス | TCPServer() または TCPClient() 関数が作成する Device データ構造体を含んでいるスプレッドシートセルへの参照。

## ReadDevice の出力

戻り値 | 接続が確立されるたびに TCP/IP クライアントまたはサーバからインポートされるデータ。参照先のセルに有効な Device データ構造体が含まれていない場合、または受信パケットがデバイスに設定されている最大パケットサイズを超えている場合、#ERR を返します。