# Status

シミュレートした LED ステータスライト表示要素をスプレッドシートに挿入します。Status セルには、各色のテキストラベルとともに、指定の値が赤、黄、または緑の LED として表示されます。

## Status の入力

パラメータ | 説明
ステータス | ステータスをモニタするセルを参照します。
ラベル | ステータス値が正、ゼロ、または負の場合に表示されるテキスト。
ステータス値 |  |
正 | > 0 | ステータス値が正の場合に表示されるテキストを指定します。
ゼロ | = 0 | ステータス値がゼロの場合に表示されるテキストを指定します。
負 | < 0 | ステータス値が負の場合に表示されるテキストを指定します。
色 | ステータス値が正、ゼロ、または負の場合に表示される LED の色。
ステータス値 |  | LED の色
正 | > 0 | ステータス値が正の場合に表示される LED の色を指定します。 デフォルトの色 = 0x00ff00、ライム、最大 = 0xffffff
ゼロ | = 0 | ステータス値がゼロの場合に表示される LED の色を指定します。 デフォルトの色 = 0xffff00、黄色、最大 = 0xffffff
負 | < 0 | ステータス値が負の場合に表示される LED の色を指定します。 デフォルトの色 = 0xff0000、赤、最大 = 0xffffff
注 : 名前付きの色は、プロパティシートのカラーピッカーコントロールを使用して選択できます。また、24 ビットの数値として色の値を返す、別のセルへのセル参照として色を指定することもできます。 赤、緑、青の値が 0 ～ 255 の範囲にある場合、RGB 色の値は「(赤 * 65536) + (緑 * 256) + 青」という式で計算できます。16 進数で表すと、0xRRGGBB フォーマットになります。例えば、16 進定数 0xFF8020 は、赤＝255、緑＝128、青＝32 に変換されます。