# 画像Vision Data Access functions

このトピックでは、画像 データ構造体を最初のパラメータとして参照するVision Data Access functionsのリストを記載します。

関数 | 説明
--- | ---
GetArea(画像, [インデックス]) | 領域内の処理されるピクセルの数を返します。Image 構造体は、FindCircleDefects 関数によって作成されている必要があります。
GetBrightPixelCount(画像) | しきい値を上回るピクセルの数を返します。Image 構造体は、FindCircleDefects 関数によって作成されている必要があります。
GetDarkPixelCount(画像) | しきい値を下回るピクセルの数を返します。Image 構造体は、FindCircleDefects 関数によって作成されている必要があります。
GetHeight(画像, [インデックス]) | 高さの値を返します。
GetPixelValue(画像, フィクスチャ, 点) | 画像の指定した点のグレースケール値 (0 ～ 255) を返します。
GetRegion(画像) | 参照先の画像フィルタ関数の領域座標を含む Region データ構造体を返します。出力は [外部定義領域] パラメータをサポートしているビジョンツールの [外部定義領域] パラメータの参照として使用することができます。
GetString(画像) | In-Sight のスレーブ側が In-Sight のマスター側よりネットワークトリガを受信したときスレーブに送られる文字列を返します。マスターシステムのセル A0 にデフォルトで含まれている Image データ構造体は、[マスターデータ] パラメータで指定されている文字列を含んでいる必要があります。
GetThresh(画像) | 現在の 2 値化しきい値を返します。GetThresh 関数は、Filter 関数 ([フィルタタイプ] が [2 値化]、[グレースケール距離]、または [シャープ] に設定されている必要があります) によって作成された Image データ構造体を参照する必要があります。
GetWidth(画像, [インデックス]) | 幅の値を返します。
GetX(画像, [インデックス 1], [インデックス 2]) | X 座標を返します。
GetY(画像, インデックス) | Y 座標を返します。
GetPoint3DFrom2D(画像, X, Y) | 高さマップ上のピクセル空間で 2D 座標が与えられている場合、3D ポイント構造体を返します。背景の形状が領域の下部にない場合、指定された座標が範囲外の場合、または対象領域にポイントがない場合、エラーが発生します。 注 : 3D ポイント構造体は実世界の単位 (mm) で表されます。 注 : 指定されたポイントに Z データがない場合 (陰影のため、ポイントクラウド内にデータがない)、引き続き 3D ポイント構造体が返され、Z 成分は 0 (平面 Y = 0) です。