# 如何配置 WriteData 函数

WriteData 函数可以将数据写入文件或将数据字符串追加到本地设备或 FTP 服务器上的文件。您可以使用此函数记录数据结果并在文件中查看它们。

注意: 您可以在联机或脱机时将文件保存到选定的存储位置。

下面介绍在连接到 In-Sight 视觉系统时如何配置 WriteData 函数。

1. 连接到 In-Sight 视觉系统。

2. 将 WriteData 函数插入电子表格，这将打开 WriteData 属性表。配置以下参数，对其余参数使用默认设置。

   - 数据：输入文本字符串或对包含要写入或追加到文件的文本字符串的单元格的引用。在此示例中，数据参数引用单元格 C0，其配置为：Stringf("测试字符串。\r\n")
   - 文件名：输入数据文件的文件名。

3. 配置好参数后，单击确定关闭属性表。WriteData 数据结构插入电子表格。

4. 触发视觉系统。

5. 数据文件 (InSight.txt) 存储在 In-Sight 设备上，在文件内，写入“文本字符串。”。

6. 如果您再次触发视觉系统，在文本文件中，将另一个“测试字符串。”追加到文件。

7. 使用 FTP 软件查看文件。有关详细信息，请参阅如何查看存储在 In-Sight 设备上的文件。

注意:

- 有关每个参数设置的更多信息，请参见 WriteData。
- 如果您想将文件发送到安装在 In-Sight 设备上的 SD 卡，请在“文件路径”字段中输入 sdcard。
- 如果您想将文件发送到 FTP 服务器，请将“存储”设置为 FTP 服务器并在相应字段中输入服务器地址（服务器）、用户名和密码。

## 存储位置

保存位置取决于连接的设备和函数的存储设置。

存储设置 | 连接的设备 | 保存位置
--- | --- | ---
本地设备 | In-Sight 设备 | In-Sight 设备 安装到 In-Sight 设备的 SD 卡 注意: 您必须使用 FTP 软件（例如 FileZilla Client）才能查看文件。有关详细信息，请参阅如何查看存储在 In-Sight 设备上的文件。 如果您使用 SD 卡存储，请确保在运行作业之前插入 SD 卡。如果您在未插入 SD 卡的情况下配置 SD 卡存储，作业会将文件保存到内部闪存驱动器的 /sdcard 目录。
PC | PC 注意:仅支持使用 FTP 服务器保存到 PC。
FTP 服务器 | 任何设备 | 指定的 FTP 服务器