# 固定

创建一个 Fixture（定位器）结构。

## 固定 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含有效 图像 数据结构的电子表格单元格。默认情况下，引用的单元格是 $A$0，其中包含由 返回的 Image 图像数据结构。
固定 | 指定定义定位器所用的图像坐标系。
X | x 偏移。
Y | y 偏移。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
显示 | 指定图像上定位器点重叠图形的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | 除非包含 Fixture 函数的单元格在电子表格中突出显示，否则不会显示定位器点图形。
2 = 仅输入图形 | 将始终显示定位器点图形。

## 固定 输出

返回 | Fixture 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当固定最初插入一个单元格时，以下结构 Vision Data Access functions自动插入到电子表格中以创建结果表：
标签 | 函数 | 说明
X | GetX(固定) | 返回固定的 X 偏移，以图像坐标表示。
Y | GetY(固定) | 返回固定的 Y 偏移量，以图像坐标表示。
角度 | GetAngle(固定) | 返回以图像坐标表示的方向角。