# WriteDiscrete

将一系列位写入离散输出通道。

## WriteDiscrete 输入

参数 | 说明
事件 | 指定强制更新的事件。 此参数需要是对具有时间戳的任何事件的引用，例如以下之一： 包含事件函数的单元格。 包含按钮函数的单元格。
开始位 | 指定集合的第一位。此参数的值各不相同： 默认值为 1。您不能将起始位设置为 0。 最小允许值为 1。 最大允许值因硬件和输入线数而异： In-Sight 2800：3 In-Sight 3800：3
位数 | 指定集合中的位数。此参数的值各不相同： 默认值为 1。 最小允许值为 1。 最大允许值因硬件和输入线数而异： In-Sight 2800：3 In-Sight 3800：3 注意:位数因硬件支持和输入线数而异。
值 | 指定正整数值。最大值取决于写入的位数。

## WriteDiscrete 输出

返回 | 写入的值，对于任何无效的输入参数，则为 #ERR。