# 存储作业

将当前作业保存到 In-Sight 视觉系统上闪存的指定插槽中。

注意:

- 如果您选中允许在线作业保存复选框，则具有完全或受保护访问权限的用户有权在在线时保存作业。如果取消选中允许在线作业保存复选框，视觉系统必须离线才能保存作业。

- This command only works on a job saved on the flash memory on the In-Sight vision system. If the job is stored on the configured Job Server or the SD Card installed to the In-Sight vision system, this command does not work.
- 要使用作业 ID 号功能，要保存的作业必须以 0 到 999 的数字前缀保存。

## 存储作业输入

语法：TJ[ID][Name]

参数 | 说明
--- | ---
ID | 作业 ID 号（0 到 999）。
名称 | 作业的名称。该命令可以在有或没有 .JOBX 文件扩展名的情况下执行。

## 存储作业输出

返回状态码，后跟一个行终止符。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 作业 ID 号无效或不是整数。
-2 | 传感器联机，因此无法执行该命令。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 存储作业示例

要将当前作业命名为“Test”并保存到 In-Sight 传感器上的插槽 0 中，请发出以下命令：TJ00Test.jobx

In-Sight 传感器以 1 响应，表示当前作业已成功保存。