# 联机和脱机状态

In-Sight 视觉系统具有三种可能的状态：联机、脱机和暂停。

当前联机/脱机状态显示在 In-Sight 适配器右下角的状态栏上。

状态 | 状态指示器 | 说明
--- | --- | ---
脱机 |  | 在电子表格编辑器中编写作业时，您可以按下 按钮（或 F6）来采集新图像并执行电子表格中的单元格。
联机 |  | 注意:仅当视觉系统处于联机模式时才能发送命令。 当作业已经编写完毕并且您准备好部署或测试您的作业时，需要使用联机状态。 联机时，作业会主动运行、处理触发器并执行电子表格函数和逻辑。您可以通过为应用程序创建的网页与作业进行交互。当视觉系统正在运行视觉应用程序、执行 I/O 操作和采集图像时，不能对已加载作业进行更改，除非该作业被置于暂停状态。 当作业联机时，可以关闭 In-Sight 适配器并使用 Web 浏览器监控作业并与之交互，或者让作业直接在视觉系统上运行，这样无需进行监控或外部交互，只依靠作业中设计的外部交互。如果需要对作业进行编辑，请使用 In-Sight 适配器连接到视觉系统，然后按下 按钮来转入脱机。 要使视觉系统处于联机状态，以下三个独立的联机状态必须一致： $System.OnlineEnableComm = True 该标记的状态由工业通信协议通过切换 Online 和 Paused 位的状态来控制。 $System.OnlineEnableDiscrete = True 该标记的状态由控制。 当上述所有标记一致时，$System.OnlineEnabled 标记将为 True。 注意:有关这些标记的更多信息，请参阅主题。
暂停 |  | 当作业已部署，但您希望暂停与外部设备的交互或对视觉系统做出更改而不使其脱机，这种情况下就可以使用暂停状态。有关详细信息，请参阅联机时暂停主题。