# 状态

将模拟的 LED 状态灯显示元素插入到电子表格中。状态单元格将指定值显示为红色、黄色或绿色 LED，每种颜色都带有文本标签。

## 状态 输入

参数 | 说明
状态 | 引用单元格以监视其状态。
标签 | 当状态值为正、零或负时将显示的文本。
状态值 |  |
正 | > 0 | 指定当状态为正时将显示的文本。
零 | = 0 | 指定当状态为零时将显示的文本。
负 | < 0 | 指定当状态为负时将显示的文本。
颜色 | 当状态值为正、零或负时将显示的 LED 颜色。
状态值 |  | LED 颜色
正 | > 0 | 指定当状态为正时要显示的 LED 颜色。 默认颜色 = 0x00ff00, 石灰绿; 最大值 = 0xffffff
零 | = 0 | 指定当状态为零时要显示的 LED 颜色。 默认颜色 = 0xffff00, 黄色; 最大值 = 0xffffff
负 | < 0 | 指定当状态为负时要显示的 LED 颜色。 默认颜色 = 0xff0000, 红色; 最大值 = 0xffffff
注意: 可以使用属性表中的颜色选择器控件来选择命名颜色。颜色也可以指定为对另一个单元格的单元格引用，该单元格将颜色值作为 24 位数字返回。 给定 0-255 范围内的红色、绿色和蓝色值，可以使用公式 (red * 65536) + (green * 256) + blue 计算 RGB 颜色值。以十六进制表示，格式为 0xRRGGBB。例如，十六进制常数 0xFF8020 转换为：红色=255，绿色=128，蓝色=32。