# GetTemperature

GetTemperature 函数会在指定事件发生时返回 In-Sight D900 系列视觉系统所选组件的温度（以摄氏度为单位）。此函数可用于确保视觉系统的外壳温度不超过 0°C 至 65°C（32°F 至 149°F）的指定温度。

以下示例显示如何配置电子表格和网页以在 Web HMI 上显示视觉系统的外壳温度。

1. 配置电子表格如下：
   - 按钮
     - 名称：温度
   - GetTemperature
     - 事件：引用包含按钮函数的单元格。
     - 组件：外壳
2. 发布按钮和 GetTemperature 单元格。

3. 访问WebPage，在中找到标签窗口中找到标签，并将它们拖放到您的网页。

4. 联机放置视觉系统。
5. 在浏览器上打开 Web HMI。
6. 单击温度按钮。 In-Sight 视觉系统的外壳温度。

## GetTemperature 输入

参数 | 说明
--- | ---
事件 | 指定返回视觉系统温度的事件。 此参数需要是对具有时间戳的任何事件的引用，例如以下之一： 包含事件函数的单元格。 包含按钮函数的单元格。
组件 | 指定返回温度的组件。目前，仅支持外壳选项。
0 | 外壳 | 返回视觉系统的外壳温度。

## GetTemperature 输出

注意:在 GetTemperature 函数最初被添加到电子表格时，它返回 0。在事件参数中指定的事件发生，它将更新该值。

返回 | 返回 In-Sight D900 系列视觉系统所选组件的温度，以摄氏度为单位。