# 胶片窗口组件

胶片窗口由以下部分组成：

项目 | 名称 | 说明
1 | 帧 | 记录的帧，包括以下内容： 图像 图像名称 序列号 默认帧名称是 Image。帧的序列号由计数器定义。 双击帧可回放图像。 将鼠标光标悬停在帧名称上会显示帧文件的位置以及记录的日期和时间。 您可以在帧周围看到两种轮廓： 蓝色轮廓：选定标记，指示用户选择的一个或多个帧。 黄色轮廓：回放位置标记，指示胶片上最后播放的帧。
2 | 文件夹 | 打开浏览文件夹对话框，您可以在其中选择将帧保存到的文件夹或从中加载帧的文件夹的位置。 如果您不选择任何文件夹，则 In-Sight 会默认将记录的帧保存到以下目录： <C>:\Documents\In-Sight Vision Suite\In-Sight\Filmstrip
3 | 帧名称 | 指定帧的名称。默认值为 Image。要设置新的帧名称，请在框中输入新名称。
4 | 计数器 | 指定帧的序列号。胶片通过计数已记录或加载的帧自动填充此字段。每次记录后该值加 1。您可以通过输入新数字来覆盖该值，或使用步进器按钮增大/减小数值。 编号从 0 开始，一直持续到 9999。如果计数器达到 9999，则从 0 重新开始计数。 覆盖此值意味着从您定义的数字开始计数。例如，如果在框中键入 50，则下一个记录帧将以 50 作为序列号，而计数器的值将增加到 51。
5 | 文件格式 | 显示记录帧的图像文件格式。要保存图像文件，可以选择 .bmp 或 .jpg 文件格式。默认文件格式为 .bmp。
6 | 记录 | 您可以使用此功能记录新图像。当记录模式打开时，按钮闪烁，表明记录功能已准备好进行图像采集。再次单击该按钮可关闭记录模式。
7 | 延迟 (ms) | 以毫秒为单位显示时间延迟，表示一帧过后多长时间出现下一帧。默认值为 200 毫秒。最小值为 0 ms，这意味着播放过程中图像之间没有延迟。最大值为 60 秒 (60,000 ms)。
8 | 播放第一帧 | 单击可从第一帧开始播放所有帧。
9 | 播放下一帧 | 单击可从当前选定或播放的帧开始播放所有帧。
10 | 循环播放 | 单击可启用循环播放。然后在单击播放下一帧按钮后将会循环播放帧。当播放到胶片的最后一帧时，会自动从第一帧重新开始播放。单击停止按钮可结束循环播放。
11 | 停止 | 停止播放胶片。
12 | 播放第一个 | 显示胶片的第一帧。
13 | 播放上一个 | 显示当前帧之前的一帧。
14 | 播放下一个 | 显示当前帧之后的一帧。
15 | 播放最后一个 | 显示胶片的最后一帧。