# 设置事件并等待

触发指定事件，并等待命令执行完成后返回响应。

注意:

In-Sight 视觉系统必须联机。

## 设置事件并等待 输入

语法：SW[Int]

参数 | 说明
--- | ---
整数 | 要设置的事件代码。 0 到 7 = 指定外部事件（外部 0、外部 1 ...外部 7）。 8 = 采集图像并更新电子表格。此选项要求您将 AcquireImage 函数的触发器模式参数设置为“单触发”。

## 设置事件并等待 输出

返回状态码。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令执行成功。
0 | 命令无法识别。
-1 | 数字超出范围（0 到 8）或不是整数。
-2 | 命令执行不成功，或传感器脱机。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 设置事件并等待 示例

触发外部事件 0 的命令是 SW0。在完成命令执行之前不会发送响应。