# 菜单栏 - 传感器

菜单栏的传感器选项卡用于触发 In-Sight 视觉系统、重复触发器、切换进入和退出实时视频、联机和脱机切换以及打开“结果队列设置”、“作业状态设置”、“自定义视图设置”或“离散 I/O 设置”窗口。

选项 | 热键 | 说明
触发器 | F5 | 通过活跃的 In-Sight 视觉系统采集一个新图像。
重复触发器 | 不适用 | 连续（尽可能快）采集图像。 为了在每次采集后补偿不同的照明条件，In-Sight Spreadsheet 自动调整曝光时间，该时间在 0 到 10,000 范围内指定采集之间的间隔时间（以毫秒为单位）；默认值 = 500。延迟取决于作业完成图像处理所需的时间。 例如，如果延迟参数设置为 5,000 毫秒，In-Sight 视觉系统会每 5,000 毫秒采集一个图像，但前提是作业能够在 5,000 毫秒内完成图像处理。如果不是这样，则 In-Sight 视觉系统会在图像处理完成后立即采集图像。
实时视频 | 不适用 | 显示实时视频图像，以便在调整 In-Sight 视觉系统的镜头和视野时使用。要退出此模式，请单击设置图像应用步骤中上下文窗格中的实时视频按钮，单击作业显示工具栏中的实时视频按钮，或单击该图像。 注意:此功能在所有应用步骤中都可用。
联机 | Ctrl+F8 | 切换活跃的 In-Sight 视觉系统的联机/脱机状态。
结果队列设置 | 不适用 | 打开“结果队列设置”窗口，您可以在其中选中启用结果队列复选框，然后配置您想要查看的结果： 模式： 通过和失败结果（默认）：用于存储通过和失败结果。 失败结果：用于存储失败结果。 通过结果：用于存储通过结果。 单独通过和失败结果：用于存储通过和失败结果，并让您可以在胶片中共同或单独显示结果，具体取决于“通过结果”和“失败结果”按钮的切换状态。 注意: 当您选择“单独通过和失败结果”模式时： 禁用“队列大小”下拉列表。 启用“通过大小”和“失败大小”下拉列表。 队列大小：每个结果的数值。您最多可以保存 20 个结果，具体取决于 In-Sight 视觉系统的分辨率和可用 RAM。如果指定的队列大小超过了 In-Sight 视觉系统的可用 RAM，则会自动将最大可能数量的结果分配给 In-Sight 视觉系统。 通过大小：每个结果的数值（最小值 = 1）。In-Sight 视觉系统存储通过结果的数量。当您从“模式”下拉列表中选择单独通过和失败结果时，合并后的通过大小和失败大小不会超过分配给 In-Sight 视觉系统的队列大小。 失败大小：每个结果的数值（最小值 = 1）。In-Sight 视觉系统存储失败结果的数量。当您从“模式”下拉列表中选择单独通过和失败结果时，合并后的通过大小和失败大小不会超过分配给 In-Sight 视觉系统的队列大小。 队列脱机结果复选框。默认情况下未选中，仅当联机时收集结果。如果您希望结果队列在脱机时收集结果，可将其选中。 保留前面的结果复选框。默认情况下未选中，软件会丢弃最早的图像来为新图像腾出空间。如果您希望队列变满后无限期保留队列中的图像，而且这时软件不会向队列添加新图像，可将其选中。 置于联机模式时清除复选框。默认情况下被选中，启用后，每次将传感器置于联机状态时，胶片都会被清除。
作业状态设置 | 不适用 | 让您指定一个电子表格单元格以用于指定整体检查是通过还是失败。通过/失败值包含在从设备发送的任何工厂车间协议消息中。 监视单元格：要选择哪个单元格。 以下四个复选框用于指定单元格中的哪些值是通过或失败结果。 单元格失败且发出 #ERR。 单元格失败且值 < 0。 单元格失败且值 = 0。 单元格失败且值 > 0。 注意:所选单元格和通过/失败条件的值与结果队列设置中的单元格和条件相关联。
自定义视图设置 | 不适用 | 您可以使用此设置窗口来选择要在 WebHMI 上显示的单元格。 选择单元格：选择要显示的单元格范围。 选择区域：选择显示面板上的区域以定位显示单元格范围的图形。 X, Y：显示面板上区域的位置。 宽度、高度：显示面板上区域的大小。 自动适配大小：调整区域大小以适应所选单元格范围的高度和宽度。 显示图像：选中后在 WebHMI 上以自定义视图模式显示图像。 显示图形：选中后在 WebHMI 上以自定义视图模式显示工具图形。
离散 I/O 设置 | 不适用 | 用于配置视觉系统的输入和输出数据线路上的信号。 使用数据线路表可配置每个输入/输出线路。选择表格中的一行可在右侧显示输出线路的其他设置。 防抖持续时间 (µs) 为所有输入线路指定设备延迟识别有效输入信号的时间量（以微秒为单位）。这不适用于 TRIGGER（触发器）线路。 脱机时关断输出复选框：如果选中此复选框，则可以在视觉系统脱机时关断输出。 输入：输入线路索引。 输出：输出线路索引。 方向：显示该线路是输入还是输出。 名称：您为输入/输出线路指定的名称。 信号类型：显示信号的类型，例如用于输入线路的用户数据、事件、并行作业负载、作业编号、联机和触发器，用于输出线路的编程、High、Low、采集开始、采集结束、采集缺失、频闪、作业完成、联机、忙碌、作业负载正常和作业加载失败。