# LatchImage

存储（锁定）指定事件上的图像。

## LatchImage 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含有效 图像 数据结构的电子表格单元格。默认情况下，引用的单元格是 A0，即包含由 返回的 Image 数据结构的单元格。
固定 | 定义相对于视觉工具 函数的图像坐标系的固定输入或输出的感兴趣区域 (ROI)。根据“固定坐标”来设置的 ROI 可以确保如果“固定坐标” 被旋转或转换，相应的 ROI 也会根据“固定坐标”而旋转或转换。 默认设置为(0,0,0)，图像的最左上方。
X | 在图像坐标中指定 x 偏移。
Y | 在图像坐标中指定 y 偏移。
Theta | 在图像坐标中指定方向。
区域 | 也称为感兴趣区域 (ROI)，指定进行图像处理的图像区域；创建可以变换和旋转的区域。选择此参数后，按下按钮将自动拉伸区域以覆盖整个图像。
X | 以固定坐标指定原点的 x 偏移。
Y | 以固定坐标指定原点的 y 偏移。
宽度 | 指定沿区域 x 轴的尺寸。
高度 | 指定沿区域 y 轴的尺寸。
角度 | 以固定坐标指定方向。
注意:固定和区域参数必须在图像的范围内定义；否则，该函数将返回 #ERR。
事件 | 指定要在其上存储图像的更新事件。此参数必须是对以下参数之一的引用： 单元格 A0 中的 Image 数据结构（默认包含 函数）。 包含按钮函数的单元格。
彩色化 | 仅与彩色图像相关。禁用时，锁存的图像将转换为灰度（否则保持彩色）。
0 = 禁用（默认）
1 = 启用
显示 | 指定哪些图形叠加显示在图像上面。
0 = 隐藏所有（默认值） | 除非包含函数的单元格是电子表格中的活动单元格，否则可用的图形项将被隐藏。 注意:如果输入区域发生变化，则会显示第二个区域，指示在下一个指定事件上将发生锁存的位置。
1 = 仅限结果图形 | 处理后的图像将始终显示。
2 = 仅输入图形 | 与输入图像区域相关的图形项将始终显示。

## LatchImage 输出

返回 | LatchImage 数据结构，图像存储在最后一个事件中。