# 设置字符串

将单元格中包含的编辑框控件设置为指定的字符串。编辑框必须是 EditString 类型。

## 设置字符串 输入

语法：SS[TagName][Space][Text]

## 设置字符串 输出

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 标记名称无效。
-2 | 输入字符串的长度超过了 EditString 函数中指定的最大字符串长度，或者单元格没有包含 EditString 函数。
-3 | 无法设置只读标记。
-4 | 错误的参数类型。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 设置字符串 示例

1. 假设单元格 B2 填充如下：

   B2 = EditString(20)

   EditString 控件当前包含文本 Before SS如下所示：

2. 要使用 Set String Native Mode 命令将该文本更改为 After SS，请如以下 telnet 客户端窗口所示发出命令 ：

   In-Sight 传感器以 1 响应，表示命令已成功执行。EditString 控件已成功从 Before SS 更改为 After SS：