# CalibrateImage

将校准与图像相关联。CalibrateImage 将 Calib 数据结构与 图像 数据结构相关联，以创建新的 Image 数据结构。生成的数据结构可以被其他视觉工具函数引用，以便在引用校准定义的全局坐标中显示其结果。

例如，使用Calibrate函数校准传感器。接着，插入 CalibrateImage 函数，并将 Calib 参数设置为对最近创建的校准函数的 Calib 结构的单元格引用。然后，另一个视觉工具（例如 DetectBlobs）将其图像参数设置为对 CalibrateImage 数据结构的单元格引用，从而导致 DetectBlobs 坐标结果为校准图像的全局坐标。

注意:任何以实际坐标报告的视觉工具的输出都不能用作另一个视觉工具的固定或区域输入。

## CalibrateImage 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含有效 图像 数据结构的电子表格单元格。 This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an 图像 data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the Image data structure returned by function. This parameter can also reference other 图像 data structures, such as those returned by the Vision Tool 图像函数 or 坐标变换函数.
校准 | 此参数必须引用包含有效 Calib 数据结构的电子表格单元格。

## CalibrateImage 输出

返回 | 包含已处理图像的 Image 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。