# 控制块位

控制位块定义 PLC/MC 可能启动的任何操作的所有位类型信号。控制位块为 80 位，由 SLMP 扫描程序读取，用于按照用户指定的速率进行位状态更改，该速率根据轮询间隔 (ms) 属性进行配置。轮询间隔(ms) 属性位于In-Sight Vision Suite中的工业以太网配置窗口的设置选项卡上。一些位被保留。

下表中汇总了控制块位的使用和保留情况。

注意:有关信号的详细说明，请参阅工业通信信号主题。

字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 设置脱机 | 保留 | 执行命令 | 检查结果确认 | 缓冲区结果启用 | 触发器 | 触发器启用
1 | 保留
2 | 保留 | 清除曝光完成 | 清除错误 | 启动字符串命令 | 设置用户数据
3 | 外部事件 7 | 外部事件 6 | 外部事件 5 | 外部事件 4 | 外部事件 3 | 外部事件 2 | 外部事件 1 | 外部事件 0