# 点

创建固定的 Point 结构。

## 点 输入

参数 | 说明
图像 | 此参数必须引用包含有效 图像 数据结构的电子表格单元格。默认情况下，引用的单元格是 $A$0，其中包含由 返回的 Image 图像数据结构。
固定 | 指定定义点所用的图像坐标系。
X | 固定的 x 偏移。
Y | 固定的 y 偏移。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
点 | 以定位器坐标指定点的位置。
X | 点的 x 坐标。
Y | 点的 y 坐标。
显示 | 指定图像上点重叠图形的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | Point 结构将被隐藏，除非在电子表格中突出显示包含 Point 函数的单元格。
2 = 仅输入图形 | Point 结构将始终显示。

注意:固定和点参数必须在图像范围内定义；否则，该函数将返回#ERR。

## 点 输出

返回 | Point 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当点最初插入到单元格中时，以下结构 Vision Data Access functions自动插入到电子表格中以创建结果表：
标签 | 函数 | 说明
X | GetX(点) | 返回点的 x 坐标。
Y | GetY(点) | 返回点的 y 坐标。