# ReadDevice

使用 TCP/IP 连接将数据从网络上的另一台主机导入 视觉系统。

注意:在两个 In-Sight 视觉系统 设备之间建立 TCP/IP 设备连接时，设备可以联机或脱机。

ReadDevice 没有属性表。您可以直接配置该函数，也可以在“作业编辑”工具栏上的公式栏中进行配置，方法是直接输入单元格值，或者选择支持的数据结构的单元格引用。

## ReadDevice 输入

语法：ReadDevice(设备)

参数 | 说明
设备 | 对包含 TCPServer() 或 TCPClient() 函数创建的 Device 数据结构的电子表格单元格的引用。

## ReadDevice 输出

返回 | 每次建立连接时从 TCP/IP 客户端或服务器导入的数据。如果引用的单元格不包含有效的 Device 数据结构，或者接收到的数据包超过 Device 中设置的最大数据包大小，则返回 #ERR。