# 采集面板

在采集面板上，您可以为下图像采集调整各种设置。要打开采集面板，请在右下角单击采集。

采集操作栏元素：

图标 | 名称 | 操作
--- | --- | ---
| 撤消 | 撤消上一个操作。
| 重做 | 恢复上一个操作。
| 重置设置 | 将设置重置为您首次连接到设备时使用的属性值。
| 重置采集 | 将采集设置重置为默认值。
| 显示/隐藏无效设置 | 切换当前无效设置的可见性。

采集设置：

部分 | 设置 | 说明 | 值
--- | --- | --- | ---
触发器 | 触发器类型 | 定义开始图像采集的触发信号类型。 | 单触发：外部触发器事件触发采集和检查开始。
自触发：定期进行采集和检查。 注意:采集表确定是否将图像发送到检查表。
触发间隔 (ms) （仅在自触发类型模式中出现） | 定义选择自触发类型时采集之间的间隔时间（以毫秒为单位）。 | [0, 10000]
防抖 (ms) （仅在单触发类型模式中出现） | 定义相机触发器触发采集时必须持续的时间（毫秒）。 | [0, 10]
延迟 (ms) （仅在单触发类型模式中出现） | 指定 视觉系统 接收到采集图像触发信号的时间与 视觉系统 开始图像采集时间之间的延迟。 | [0,10000]
常规 | 曝光 (ms) | 定义曝光时间。当 视觉系统 接收到图像采集触发信号时，光源会在指定的时间内集成到图像传感器阵列中。 注意:最大曝光值因所连接照明的能力而异。 | [0, 6.5]
覆盖最大曝光 | 允许将曝光时间设置为大于建议最大值的值。 注意:启用后，如果曝光时间超过照明附件的能力，照明附件将不会在整个曝光期间保持开启状态。 | [启用，禁用]
偏移 | 增加图像的亮度。增强暗区域，但丢失亮点处的细节。与增益结合使用时最有用。 | [0, 255]
增益 | 成倍增加图像亮度。增强暗区域，但丢失亮点处的细节，并增加图像噪声。与偏移结合使用时最有用。 | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
方向 | 定义 In-Sight 处理采集图像的方向。 | [正常、水平镜像、垂直翻转、旋转 180 度]
图像缓冲区 | 定义为采集分配的图像缓冲区的数量。 设置图像缓冲区的注意事项： 第一个可用缓冲区用于图像采集。 采集完成后，另一个缓冲区将被锁定以用于下一次采集。 缓冲图像被发送到作业来执行。 缓冲区保持锁定状态，直到作业被执行。 一些函数（例如，WriteImage）可以在作业执行后保持缓冲区锁定，但即使有函数锁定了缓冲区，该作业仍可以接收另一个缓冲图像。如果作业正在执行或图像排队等待显示（来自In-Sight Spreadsheet 或人机界面），缓冲图像会排队。 | [6, 25]
图像大小 | 开始行 | 指定要从图像传感器传输到视觉系统内存中的第一行。 | [0,1079]
行数 | 指定要传输到视觉系统内存的图像传感器行数。 | [1,1080]
照明 | 模式 | 定义照明设备。 | [禁用，集成式照明，外部照明]
强度 | 指定照明设备的强度。 | [0, 100]
始终开启 | 启用后，照明设备会持续亮起。 | [禁用，启用]
频闪启动（仅在外部照明模式下出现） | 定义频闪何时触发。 | [相机触发，采集开始]
频闪极性 （仅在外部照明模式下出现） | 定义将触发所连接频闪设备的信号。 | [低，高]
已启用组（仅在集成式照明模式下出现） | 选中或取消选中图形上组内的复选框可启用或禁用每个组。 注意:组图形可能会根据连接到视觉系统的照明硬件的不同而存在差异。 |
浅色（仅在集成式照明模式下出现） | 定义照明的颜色。 | [白，红，绿，蓝]
焦点 注意:仅当液态镜头连接到视觉系统时才会出现对焦选项。 | 焦距（毫米） | 以毫米为单位的焦距。 | [65, 4043]
聚焦区域 | 定义镜头焦点区域的大小和位置。单击编辑按钮进行设置。 |
自动聚焦 | 一个按钮，可根据当前设置自动设置焦点位置。 |
高动态范围 | HDR 模式 | 启用或禁用高动态范围 (HDR) 预处理。 | [无，HDR，HDR+] 注意:HDR+ 仅适用于 IS3800 型号。HDR 在彩色单元上不可用。