# 发送手动触发器

通过本机模式命令触发电子表格中的指定事件。

注意:

如果将 In-Sight 视觉系统配置为通过本机模式命令接受来自 PLC/运动控制器的采集触发器，请务必使用 SetEvent and Wait（设置事件并等待）函数，并将事件代码设置为 8 (SW8)。

确保视觉系统等待采集和检查均完成后再将“完成”响应发送回 PLC/运动控制器，而且之前的检查结果不会发送到 PLC/运动控制器。然后来自视觉系统的“完成”响应也可用于创建条件 PLC 逻辑，由该逻辑发送检查结果的读取请求。如需更多信息，请参阅设置事件并等待。

如果 PLC/运动控制器将使用 SetEvent 函数来触发采集，只应在检查结果也未被读取的情况下使用该函数。否则，采集和检查将不同步，视觉系统会在采集图像后立即返回响应，但此时检查尚未完成。

## 发送手动触发器输入

无。

## 发送手动触发器输出

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-2 | 无法执行该命令。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 发送手动触发器示例

Send Manual Trigger 函数用于通过本机模式命令触发电子表格中的事件：MT

发送手动触发器在功能上与使用设置事件