# 检查应用程序

在 In-Sight 适配器中配置作业后，当作业在 In-Sight 视觉系统上运行时，SIMATIC Manager 中的 Online Enabled 和 Online Enable Comm 位的值应为 true。

要触发 In-Sight 视觉系统，请执行以下步骤：

1. 要启用 Trigger Enable 位，请在修改值列中将此位设置为 true，然后单击激活修改值。然后 位需要变为 true，表示视觉系统已准备好被触发。

2. 通过在 上为其提供一个上升沿来触发视觉系统。“上升沿”意味着该位首先设置为 true（通过在修改值行中将其设置为 true并单击 Activate modify values 图标），然后再设置回 false。

   当该位设置为 true 时， 和 位也需要变为 true，表示触发已完成。每次 PLC 触发相机时， 值都会递增。

   同样，一旦将 设置回 false， 位也会再次变为 false。

3. 检查作业，此时需要出现新采集的图像。