# TransPixelToFixture

将像素坐标中的点转换为固定坐标。

## TransPixelToFixture 输入

参数 | 说明
固定 | 指定固定坐标系。
X | 在固定坐标中，偏移原点的 x 值。
Y | 在固定坐标中，偏移原点的 y 值。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
点 | 以像素坐标指定点的坐标。
X | 相对固定原点的 X 轴偏移。
Y | 相对固定原点的 Y 轴偏移。
显示 | 指定图像上 TransPixelToFixture 图形叠加的显示模式。
0 = 隐藏所有（默认值） | 该点将不会显示，除非单元格包含 TransPixelToFixture 函数在电子表格中突出显示。
2 = 仅输入图形 | 该点将始终显示。

## TransPixelToFixture 输出

返回 | 包含变换点的 点 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当把函数插入到一个单元格时，会在电子表格中创建一个结果列表。

## TransPixelToFixture 视觉数据访问函数

结构 Vision Data Access functions会自动插入到电子表格中以创建结果表，如下所示：

标签 | 函数 | 说明
--- | --- | ---
X | GetX(点) | 变换点的 x 坐标。
Y | GetY(点) | 变换点的 y 坐标。