# TransEdgesToFixture

将 边缘 结构从图像坐标转换到固定坐标。该函数计算边缘相对于指定固定坐标的偏移和方向。

## TransEdgesToFixture 输入

参数 | 说明
固定 | 指定固定坐标系。
X | 从图像 X 原点偏移。
Y | 从图像 Y 原点偏移。
Theta | 图像坐标系中图像 X 轴的旋转。（顺时针 +/-360 度）
边缘 | 此参数必须引用包含有效 Edges 数据结构的电子表格单元格。
要转换的数量 | 要转换为实际坐标的边缘数。（0 到 2591；默认 = 3）

## TransEdgesToFixture 输出

返回 | 包含转换边缘的 Edges 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。
结果 | 当把函数插入到一个单元格时，会在电子表格中创建一个结果列表。

## TransEdgesToFixture Vision Data Access functions

自动插入电子表格的 Edges Vision Data Access functions 类似于用于 SortEdges 和 PairEdges 数据结构的函数自动插入的内容。