# 设置联机

将 In-Sight 传感器设置为联机或脱机模式。

注意:

- 如果已在 In-Sight Explorer 用户界面中手动或通过离散输入信号将 In-Sight 传感器设置为脱机，该命令无法使 In-Sight 传感器进入联机模式。
- In-Sight Explorer 应用程序将向 In-Sight 传感器发送 Set Online 命令，以执行备份和恢复等管理功能。

## 设置联机 输入

语法：SO[Int]

参数 | 说明
--- | ---
整数 | 0 = 将 In-Sight 传感器设置为脱机。 1 = 将 In-Sight 传感器设置为联机。

## 设置联机 输出

Returns a status code. The status codes are:

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 为 Int 指定的值超出范围，或者不是有效整数。
-2 | 无法执行该命令。
-5 | 通信标记成功，但传感器未联机，因为传感器已通过 In-Sight Explorer 用户界面或离散 I/O 信号手动设置为脱机。
-6 | 用户没有执行该命令的完全权限。

## 示例：将 In-Sight 传感器设置为联机模式

要将 In-Sight 传感器设置为联机模式，请发出以下命令：SO1

In-Sight 传感器以状态码 1 响应，表示传感器已成功进入联机状态。

## 示例：将 In-Sight 传感器设置为脱机模式

要将 In-Sight 传感器设置为脱机模式，请发出以下命令：SO0

In-Sight 传感器以状态码 1 响应，表示传感器已成功进入脱机模式。