# 事件

更新指定的事件触发器上的电子表格。事件函数用作导致电子表格仅在特定输入/输出条件下更新的关键依赖项。

## 事件 输入

参数 | 说明
--- | ---
触发器 | 指定事件的触发源。
0 | 采集已错过 | 在错过采集触发时生成。错过采集触发的可能原因包括： 在正在进行的采集过程中接收到采集触发器 接收到采集触发器时，没有可用的图像缓冲区
1 | 采集表完成 | 在采集启动的电子表格执行结束时生成。
2 | 编码器溢出 | 当推进下一行编码器请求采取，但上一行的采集仍在进行中时，就会发生编码器溢出。
32 | 手动采集 | 在 SetEvent、Button 或其他类似来源引发 ManualAcquire 事件时生成。
100 至 107 | 离散 0 到 7 | 当上升边缘信号活动发生在相应的离散输入线上时生成。
200 至 207 | 外部 0 到 7 | 执行 PLC 驱动的外部事件触发器时生成。

## 事件 输出

返回 | Event 数据结构，如果任何输入参数无效，则为 #ERR。