# EtherNet/IP PLC 配置

In-Sight 视觉系统支持 EtherNet/IP，这是一种在以太网 TCP/IP 和 UDP/IP 层之上实施的应用程序协议。它与 ControlNet 和 DeviceNet 通过通用工业协议 (CIP) 共享其对象模型。

EtherNet/IP 为数据传输和以太网上的 I/O 提供各种报文选项和服务。EtherNet/IP 网络上的所有设备将其数据提供给网络，成为一系列称为属性的数据值。属性可以和其他相关数据值分组成集合，这些称为“程序集”。

执行以下步骤以启用 EtherNet/IP：

1. 启动 In-Sight Vision Suite。在设备窗格 (1) 上选择您要配置的视觉系统，然后单击实用程序选项卡 (2) 中的工业以太网按钮。

   随后将出现工业以太网配置对话框。

   提示:
   - If you are already connected to a 视觉系统, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the 视觉系统 you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure 视觉系统s that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. 使用下拉菜单，选择 Ethernet/IP 作为要使用的协议。单击确定来应用您的更改。

   提示:如果您将此设置从其他协议（例如 PROFINET）更改为 Ethernet/IP，对话框可能会提示您重新启动视觉系统。

3. 安装视觉系统的电子数据表 (EDS) 文件，该文件会与 In-Sight 软件一起安装。有关详细说明，请参阅安装 EDS 文件主题。

4. 在运行 In-Sight 软件的同一台 PC 上安装 RSLogix5000 或 Studio5000 应用程序。

5. 配置 Rockwell 软件，使其能够识别 In-Sight 视觉系统。有关详细信息，请参阅使用 EDS 生成的配置文件建立连接主题。

6. 有关如何从 In-Sight 视觉系统获取数据并传输给 ControLogix PLC 的更多信息，请参阅从 In-Sight 视觉系统获取数据主题。
7. 有关如何将数据从 ControLogix PLC 发送到 In-Sight 视觉系统的更多信息，请参阅将数据发送到 In-Sight 视觉系统主题。