# 已知问题

问题 # | 已知问题
--- | ---
IS280-10296 | 发生断电时，固件更新期间有 1 秒的时限。为避免这种情况，请不要在固件更新期间断开电源。
IS280-628 | 来自视觉系统的日期/时间戳设置为制造时间，而不是当前日期/时间。
IS280-10672 | 当有大量 (100+) 图像时，记录/回放性能会下降。随着图像数量增加到数百个，滚动图像会变得缓慢。
IS280-892 | 将编辑器连接到处于联机状态的视觉系统会影响作业性能。不要将编辑器连接到联机的视觉系统，除非它处于作业性能不重要的状态。
IS280-10985 | 如果您将工具链接到通信应用程序步骤属性，然后将其删除，通信应用程序步骤中对该工具的链接将被删除。如果您撤消删除，该工具会再次出现，但在通信应用程序步骤中没有重新建立对该工具的链接。唯一的例外是屏幕右侧的链接，例如在上下文面板，“已启用”链接会得到恢复。
不适用 | 如果使用 OPCUA 并将网络设置设为 DHCP 而不是静态 IP，偶尔会发生连接丢失。为避免这种情况，请使用静态 IP 地址。
ISPROD-2160 | 不支持表情符号或 Unicode 密码字符，但偶尔允许使用。
ISPROD-1330 | 当您将一个图案工具固定到另一个图案工具时，工具位置会随着夹具正确移动。但角度不会移动。更具体地说，角度范围似乎引用的是主图像而不是夹具。
ISPROD-4705 | 从一个 In-Sight 2800 相机保存的 BMP 在另一个 In-Sight 2800 相机上无法打开。
ISPROD-4320 | 如果启用浏览器缩放，带有图形的 SVG 和图像将被错误地剪裁。
ISPROD-1355 | 当作业执行超过触发间隔时，自触发模式不会重叠采集。相反，下一次采集只是被延迟，直到作业执行完成。这意味着对于长时间运行的作业，自触发间隔由运行时间较长的作业决定。
ISPROD-3869 | WriteImage 不会在 FTP 服务器上创建子文件夹，如果子文件夹不存在，将无法传输。为避免这种情况，请确保这些目录存在，然后再尝试通过 FTP 写入它们。
ISPROD-5069 | SW8 本机模式命令在检查完成之前做出响应。
ISPROD-5485 | 尝试连接到双以太网视觉系统的两个实例（通过同时选择两者，然后单击 ISVS 中的连接选项）会重新启动传感器。传感器需要经过一次物理电源关断后开启循环。
ISPROD-6400 | 由于并行传输导致交错写入，带有“附加”选项的 WriteData 无法按预期执行。
ISPROD-6900 | 相机进入不良状态。如果在相机脱机后立即修改部分采集设置，需要重启相机。
ISPROD-6938 | 即使不存在云或物理加密狗，模拟器也会显示 EL 工具。尝试在没有加密狗的情况下添加这些工具之一会出现错误消息。
不适用 | 如果要移除 InSightEmulator 加密狗但移除按钮显示为灰色，请使用以下解决方案之一： 安装 CodeMeter SDK 时，移除按钮被启用。 安装 CodeMeter Runtime 时，移除按钮被禁用。 有一个注册表项： Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC 将 AllowCmActDelete 的值设置为 1 可启用该按钮。 这是 WiBu 的一项功能，可防止客户意外删除许可证。
ISPROD-6536 | 如果您的网络掉线或如果您在模拟和使用 EL 工具时移除云加密狗，则会出现许可错误并导致模拟器崩溃。
ISPROD-6216 | 从 PLC 触发相机时，TriggerReady出现故障并保持低电平，即使触发器准备就绪也是如此。在此状态下，PLC 仍然可以触发相机。