# EtherNet/IP 输入程序集 - 实例 13

注意:关于信号的详细说明，请参阅工业通信信号。

实例 | 字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | 联机 | OfflineReason | 确认错误 | 保留 | Trigger Ack | 触发器就绪
1 | 错误 | 命令失败 | 命令完成 | 命令执行 | 结果有效 | 结果缓冲区溢出 | 检查完成 | 保留
2 | 保留 | TestRun Ready | 作业通过 | 曝光完成 | 保留 | 设置用户数据确认
3 | 外部事件确认 7 | 外部事件确认 6 | 外部事件确认 5 | 外部事件确认 4 | 外部事件确认 3 | 外部事件确认 2 | 外部事件确认 1 | 外部事件确认 0
4 ..5 | 错误 ID（16 位整数）
6 ..7 | 命令结果代码（16 位整数）
8 ..9 | 当前作业 ID（16 位整数）
10 ..11 | 采集 ID (16 位整数)
12 ..13 | 检查 ID (16-bit 整数)
14..15 | 检查结果代码（16 位整数）
16 ..499 | 检查结果 0-483