# 本机模式命令

## 基本本机模式命令

- 加载文件：(LF) 从 In-Sight 视觉系统上的闪存加载指定作业，使其成为活动作业。有关详细信息，请参阅加载文件。
- 读取文件：(RF) 从视觉系统上的闪存读取作业。如需更多信息，请参阅读取文件
- 写入文件：(WF) 将作业发送到视觉系统上的闪存。有关详细信息，请参阅写入文件。
- 删除文件：(DF) 从视觉系统上的闪存中删除指定的作业或单元格数据文件 (.cxd)。有关详细信息，请参阅删除文件。
- 获取文件：(GF) 返回视觉系统上活动作业的文件名。有关详细信息，请参阅获取文件。
- 设置作业：(SJ) 从视觉系统闪存中的一个作业槽加载作业，使其成为活动作业。有关详细信息，请参阅设置作业。
- 获取作业：(GJ) 获取当前加载的作业的 ID 号。有关详细信息，请参阅获取作业。
- 获取值：(GV) 返回指定单元格或符号标记中的值。有关详细信息，请参阅获取值。
- 设置整型：(SI) 在指定的单元格或符号标记中设置一个整数值。有关详细信息，请参阅设置整型。
- 设置浮点型：(SF) 在指定的单元格或符号标记中设置浮点值。有关详细信息，请参阅设置浮点型。
- 设置区域：(SR) 设置 EditRegion 单元格或符号标记的值。有关详细信息，请参阅设置区域。
- 设置字符串：(SS) 在指定的单元格或符号标记中设置字符串值。有关详细信息，请参阅设置字符串。
- 设置联机：(SO) 将视觉系统设置为联机或脱机模式。如需更多信息，请参阅设置联机。
- 联机：(GO) 返回视觉系统的联机状态。有关详细信息，请参阅联机。
- 设置事件：(SE) 触发指定事件。有关详细信息，请参阅设置事件。
- 设置事件并等待：(SW) 触发指定事件，并等待命令完成后返回响应。有关详细信息，请参阅设置事件并等待。