# 检查应用程序

配置作业后，当作业在 In-Sight 视觉系统上运行时，TIA Portal 中的 Online Enabled 和 Online Enable Comm 位的值应为 TRUE。

要触发视觉系统，请执行以下步骤：

1. 要启用 Trigger Enable 位，请在修改值列中将此位设置为 TRUE，然后单击 Modify all selected values once and now 图标。然后 位需要变为 TRUE，表示相机已准备好被触发。

2. 通过在 上为其提供一个上升沿来触发相机。“上升沿”意味着该位首先设置为 TRUE（通过在修改值行中将其设置为 TRUE并单击 Modify all selected values once and now 图标），然后再设置回 FALSE。

   当该位设置为 TRUE 时， 和 位也需要变为 TRUE，表示触发已完成。每次 PLC 触发相机时， 值都会递增。

   同样，一旦将 设置回 FALSE， 位也会再次变为 FALSE。

3. 在 In-Sight 中检查作业的WebPage。此时需要出现新采集的图像。