# 创建监控变量

执行以下步骤来创建监控变量：

1. 在项目树窗格中，转到以下位置：

   视觉系统 => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => PLC 标记

2. 双击添加新标记表。这会添加 Tag table_1：双击打开它。

3. 打开屏幕顶部的选项卡，检查要为每个模块使用的 Q 和 I 地址。

4. 打开 Tag table_1，根据选项卡的内容填写该表，然后保存项目。为了在监控变量时可以看到变量的名称，这样做是必需的。

5. 在项目树窗格中，转到以下位置：

   视觉系统 => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => 监视和强制表

6. 双击添加新监视表。这将添加 Watch table_1：双击打开它。

7. 如下表中所示填写地址栏。Cognex 建议首先填写名称列，因为在选择地址和显示格式列时，系统会根据步骤 4 中配置的值自动填写这些列。请保存这些值以备将来使用。

8. 单击 Monitor all 图标，监控值列会循环更新，由此可以监控来自视觉系统的变化。在这种情况下，要修改变量，请在修改值列中键入新值，然后单击 Modify all selected values once and now 图标。