# In-Sight 3800 视觉系统 PROFINET IO 模块引用表

本主题提供“PROFINET IO 模块”引用表，您可以将其与 GSD 文件一起使用，通过 PROFINET 协议整合 In-Sight 视觉系统和 Siemens PLC。

注意:关于信号的详细说明，请参阅工业通信信号。

模块 | ID | 字节 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
采集控制 | 0x101 | 0 | 设置脱机 | 保留 | 清除曝光完成 | 触发器 | 触发器启用
采集状态 | 0x201 | 0 | 联机 | 脱机原因 | 采集错误 | 曝光完成 | 触发器确认 | 触发器就绪
1 | 保留
2..3 | 采集 ID
检查控制 | 0x102 | 0 | 清除错误 | 保留 | 执行命令 | 设置用户数据 | 检查结果确认 | 缓冲区结果启用
检查状态 | 0x203 | 0 | 设置用户数据确认 | 命令失败 | 命令完成 | 命令执行 | 结果有效 | 结果缓冲区溢出 | 检查完成 | 保留
1 | 错误 | 保留 | 作业通过
2..3 | 错误 ID
命令控制输入 | 0x108 | 0..1 | 命令 ID（16 位）
命令控制输出 | 0x108 | 0..1 | 当前作业 ID（16 位）
2..3 | 命令结果代码（16 位）
软事件控制输入 | 0x106 | 0 | 外部事件 7 | 外部事件 6 | 外部事件 5 | 外部事件 4 | 外部事件 3 | 外部事件 2 | 外部事件 1 | 外部事件 0
外部事件控制输出 | 0x106 | 0 | 外部事件确认 7 | 外部事件确认 6 | 外部事件确认 5 | 外部事件确认 4 | 外部事件确认 3 | 外部事件确认 2 | 外部事件确认 1 | 外部事件确认 0
用户数据（最多 4 个模块，1016 字节） | 0x301 (16) 0x302 (32) 0x303 (64) 0x304 (128) 0x305 (254) | 0..1015 最大值 | 用户数据
检查结果（最多 4 个模块，1000 字节） | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | 检查 ID
2..3 | 检查结果代码
4..1003 最大值 | 检查结果