# 设置工业通信

以下步骤概述了配置 In-Sight视觉系统和兼容联网 PLC 之间的通信的一般过程：

1. 安装并将 In-Sight 视觉系统连接到您的网络。有关详细信息，请参阅您设备的硬件参考手册。

2. 安装并启动 In-Sight Vision Suite。

3. 在左侧的设备窗格中选择您的视觉系统 (1)，然后单击应用程序窗口底部的实用程序选项卡中的网络设置按钮 (2)。

   此时出现网络设置实用程序。

   提示:
   - 如果您已经连接到一个视觉系统，并且打开了 In-Sight 适配器，请单击应用程序窗口左上角的 （主页）按钮来切换到 In-Sight Vision Suite 界面。之后，选择您要配置的视觉系统，并如上所述打开网络设置对话框。
   - 您不能配置您已经连接到的视觉系统（也就是已经为其打开 In-Sight 适配器窗口的设备）。仅当您未连接到该设备时，才会启用可用的实用程序（包括网络设置实用程序）。
4. 配置视觉系统的网络设置，确保它们与 PLC 的网络兼容。视觉系统可以直接连接到 PLC 或网络交换机。完成后，关闭实用程序。

5. 单击 In-Sight Vision Suite 的实用程序选项卡中的工业以太网按钮，启动工业以太网配置实用程序。

6. 从选择协议下拉菜单中选择适当选项：无，EtherNet/IP，PROFINET。单击确定以应用更改。

   提示:如果您将已配置的协议类型更改为另一种协议类型，可能需要重新启动该实用程序。在这种情况下，“确定”按钮将被替换为“重启”按钮。

7. 在运行 In-Sight Vision Suite 的 PC 上安装和配置特定于 PLC 的文件和软件。有关安装特定于协议的配置文件的更多信息，请参阅 EtherNet/IP PLC 配置、 PROFINET PLC 配置主题。

8. 将视觉系统联机并确认 视觉系统是否出现在用于配置 PLC 的软件中。

9. 将视觉系统脱机，然后配置您的作业以视觉系统在 PLC 和 PLC 之间交换信息。

注意:

- 有关配置网络设置的更多信息，请参阅 In-Sight Vision Suite 帮助中的网络设置主题。
- 视觉系统上一次仅允许一个活动协议：EtherNet/IP， PROFINET。有关在 In-Sight Vision Suite 中配置协议的更多信息，请参阅 In-Sight Vision Suite 帮助中的工业以太网主题。