# 存储文件

将当前作业保存在 In-Sight 视觉系统上的闪存、RAM 磁盘或 SD 卡上。

注意:

- 如果您选中允许在线作业保存复选框，则具有完全或受保护访问权限的用户有权在在线时保存作业。如果取消选中允许在线作业保存复选框，视觉系统必须离线才能保存作业。

- 要使用指定文件名将当前作业文件保存到视觉系统的 RAMDisk 文件夹，语法为：TFRAMDisk/[Filename]。例如，要将文件“Test.jobx”保存到视觉系统的 RAMDisk 文件夹，请发出以下命令：“TFRAMDisk/Test.jobx”。
- 要使用指定文件名将当前作业文件保存到视觉系统的 SD 卡文件夹，语法为 TFSDCARD/[Filename]。例如，要将存储的 "Test.jobx" 文件保存到视觉系统的 SD 文件夹，请执行以下命令：

  TFSDCARD/Test.jobx。

- “作业服务器设置”对话框用于配置 FTP 服务器，该服务器将托管 In-Sight 视觉系统的 In-Sight 作业文件，从而让其他设备（例如 PLC 或机器人控制器）无需指定位置即可通过 LF 和 TF 本机模式命令更改作业。

## 存储文件输入

语法：TF[Filename]

参数 | 说明
--- | ---
文件名 | 作业的名称。该命令可以在有或没有 JOBX 扩展名的情况下执行。

## 存储文件输出

返回状态码，后跟一个行终止符。状态码信息：

状态码 | 说明
--- | ---
1 | 命令顺利执行。
0 | 命令无法识别。
-1 | 缺少文件名。
-2 | 作业保存失败，视觉系统联机或找不到文件，因此无法执行该命令。
-6 | 用户没有执行该命令的完全访问权限。

## 存储文件示例

要将当前作业命名为“Test”并保存到 In-Sight 视觉系统的闪存中，请发出以下命令：

TFTest.jobx

In-Sight 视觉系统以 1 响应，表示当前作业已成功保存。