# OPC UA 作业标记和系统标记

作业标记是用户可配置的标记，代表存储在In-Sight作业文件中的值，您可以将其公开给 OPC UA 客户端。作业标记保存在作业文件中。

系统标记是任何视觉系统上始终可用的默认标签。视觉系统支持 OPC UA 服务器，您可以将其添加到您的配置中。作业文件不存储系统标记。

系统标记 | 可访问性 | 数据类型 | 说明
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | 只读 | 整型 | 返回视觉系统启动后的采集次数。
DiscreteOnline | 只读 | 布尔型 | 如果离散输入行（配置为联机/脱机类型）设置为低 (0)，则返回 False。否则，返回 True。 注意:In-Sight 3800 没有可配置的离散输入。因此，该标记始终返回 True。
GuiOnline | 只读 | 布尔型 | 如果 GUI 设置为联机模式（传感器菜单 > 联机），则会返回 True。
JobName | 只读 | 字符串 | 如果用户之前保存了活动作业，则返回加载到视觉系统上的活动作业的名称。
LiveMode | 读/写 | 布尔型 | 读取：如果系统处于实时视频模式，则返回 True。否则，返回 False。 写入：将任何非零值写入 LiveMode 标记会将视觉系统置于实时视频模式。将零写入 LiveMode 标记会退出实时视频模式。 注意:如果您在将 True 值写入 LiveMode 标记后，在 中打开视觉系统的作业视图，In‑Sight Vision Suite 将不会显示实时图像，并且作业视图状态栏不会指示实时视频模式。
NativeOnline | 读/写 | 布尔型 | 读取：如果已向视觉系统发出本地模式设置联机命令“SO0”，则返回 False。否则，返回 True。 写入：将任何非零值写入 NativeOnline 标记会使 In-Sight 视觉系统通过 Native Mode 脱机（相当于发出本机模式设置在线命令“SO0”）。将零写入 NativeOnline 标记可以使视觉系统联机（相当于发出本机模式设置联机命令“SO1”）。
联机 | 只读 | 布尔型 | 返回以下各项的逻辑“与”：（DiscreteOnline、NativeOnline 和 GuiOnline）。
DiscreteOnline | 只读 | 布尔型 | 当其中一个相机输入为“联机”时，DiscreteOnline 标记会显示其值。该信号会导致联机/脱机状态（更多信息请参见联机和脱机部分）。
GuiOnline (HMI) | 只读 | 布尔型 | 从 HMI 控件显示系统是否处于暂停状态。