# 发行历史

## In-Sight 22.3.0

### 新功能

- 添加了“HMI 设置”对话框以允许操作员更改 HMI 设置。

- 添加了一个 TCP 模式选择器，让您可将视觉系统设置为 TCP 服务器。

- 在 Easy Builder 的右下角添加了总作业时间显示，并向图像鼠标悬停添加了像素值/坐标。

- 添加了对单目相机的 HDR 支持。

- 为 CalibrateGrid 添加了打印实用程序。

- 添加了 EL Read 工具，可让您识别图像采集中的字母、数字和符号。

- 您现在可以使用数学工具在 FTP 设置中定义文件名参数。

- 您现在按 IP 地址、MAC 地址和 In-Sight Vision Suite 中的固件版本筛选视觉系统。

### 错误修复和改进

- 修复了在更新多个相机时未能无法更新列表中第一个相机的问题。

- 修复了以下问题：当使用 SLMP 作为目标协议而且从 PLC 发送用户数据时，添加到 EasyBuilder 通信步骤的输入没有更新。

- 修复了连续使用数小时或数天后的 EL 分类工具性能错误。

- 修复了以下问题：通过工业以太网协议按名称加载作业有时会失败，而且不返回错误消息。

- 修复了要附加的 SFTP 选项。

- 修复了以下问题：在尝试删除图案工具，但同时禁用了使用图案工具夹具的其他工具时，EasyBuilder 会与相机断开连接。

- 修复了以下问题：当用户创建新作业，同时查看 I/O 屏幕且所选作业结果值不是“无”时，EasyBuilder 会与相机断开连接。

- 修复了工具名称更改功能，使其可以超过文本框的长度。

- 修复了以下错误：设置超过 10 ms 的值会导致错误，阻止系统根据采集设置进行采集。

- 修复了以下问题：如果导入的文件不是有效的 BMP 或 JPG 文件，EL 分类工具的批量导入功能会导致 ISVS IDE 崩溃。

- 修复了数学工具 Row 和 Col 函数返回不正确的行/列的问题。

- 修复了以下问题：焦点和白平衡区域显示一个用来对其进行旋转的手柄，但如果用户确实旋转了该区域，它会丢弃并且不会应用旋转输入。

- 修复了以下问题：用户在 OPCUA 中看到工具名称可编辑，但更改它们后没有任何效果。已经删除了通过 OPCUA 编辑工具名称的用户权限。

- 修复了以下问题：在 I/O 步骤中链接工具输出时，如果工具位于输入/输出片段下方，则链接不会保存给用户。

- 修复了 OPCUA 更新速度随着节点的增加而变慢的问题。

- 修复了采集开始信号的触发器，使其现在等待所配置延迟后才会触发。

- 修复了链接的 EasyView 标记，而且现在将其禁用。

- 修复了以下问题：“查找边缘”和“查找圆形”智能特征检测的建议特征不根据精细的下阈值特征进行调整。

## In-Sight 22.2.0

- 更改了通过本机模式传输文件的 CRC 计算机制。视觉系统使用表示数据字节值的 ASCII 字符的字节值计算校验和。有关详细信息，请参阅本机模式校验和。

- 添加了片段向后兼容性。In-Sight 23.1.0 现在允许您更新包含来自以前 In-Sight 版本的片段的作业，以使用最新的片段版本。如果您拒绝作业更新，In-Sight 还允许您运行没有更改的包含旧片段的作业。

- 手动粒度设置现在在高级设置下可用于图案查找工具。您可以禁用自动粒度设置，并手动定义粗粒度和细粒度以调整图案查找工具的结果。

## In-Sight 22.1.0

In-Sight 22.1.0 是产品的初始版本。