# I/O 程序集数据属性组件的映射

下表指示 In-Sight 视觉系统的 I/O 程序集数据属性映射：

数据组件名称 | 类 | 实例号 | 属性
--- | --- | --- | ---
名称 | 数字 | 名称 | 数字
设置脱机 | Vision | 78 Hex | 1 | SetOffline | 8
触发器启用 | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTriggerEnable | 9
触发器 | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTrigger | 10
缓冲区结果启用 | Vision | 78 Hex | 1 | BufferResultsEnable | 13
软事件 N | Vision | 78 Hex | 1 | SoftTrigger 位 N | 18
联机 | Vision | 78 Hex | 1 | 联机 | 6
脱机原因 | Vision | 78 Hex | 1 | OfflineReason | 7
触发器就绪 Trigger Ack 曝光完成 缺失采集 | Vision | 78 Hex | 1 | AcqStatusRegister | 11
用户数据 | Vision | 78 Hex | 1 | UserData | 12
系统忙 检查已完成 Results Buffer Overrun Results Valid | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionStatusRegister | 14
检查 ID 检查数据 | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionResults | 16