# WriteDevice

将In-Sight 视觉系统中的数据导出到使用 TCP/IP 连接的网络上的另一台主机。

注意:WriteDevice 函数可以在联机或脱机时向远程主机发送消息。

## WriteDevice 输入

参数 | 说明
事件 | 指定强制更新的事件。此参数必须是对以下参数之一的引用： 单元格 A0 中的 Image 数据结构，包含 函数。有关详细信息，请参阅 函数。 包含事件函数的单元格。有关详细信息，请参阅事件。 包含按钮函数的单元格。有关详细信息，请参阅按钮。
设备 | 对电子表格单元格的引用，其中包含由第 1 页上的 TCPClient 或TCPServer 函数创建的 Device 数据结构。如果电子表格单元格包含 TCPClient 函数并且尚未建立连接，则事件更新会触发重新连接尝试。如需更多信息，请参阅TCPClient。
数据 1, 2, ... | 对包含要导出到 TCPClient 函数中指定的 TCP/IP 服务器设备的数据的单元格的引用。多个数据输入在一个数据包中进行连接。

## WriteDevice 输出

返回 | Write 数据结构，包含每当启动指定事件时导出的数据，如果有任何错误，则为 #ERR： 任何输入参数无效。 对 TCPClient 设备，如果在超时期间无法建立连接，则报告。 对于TCPServer设备，如果没有可用连接，则报告。