# PROFINET PLC 配置

In-Sight 支持 PROFINET，这是一种工业通信协议，可将 In-Sight 视觉系统的输入和输出映射到 Siemens PLC 的过程存储器。一旦系统建立了输入和输出，就会按照由 PROFINET IO 系统的更新率定义的时间间隔对它们进行同步。PROFINET IO 描述设备模型，包括插入位置（插槽）和 I/O 通道（子插槽）组。基于 XML 的 GSD（通用站描述）文件描述了现场设备的技术特点。

PROFINET IO 区分以下三种设备类型：

- IO 控制器：运行自动化程序的视觉系统。
- IO 设备：远程分配的现场设备，它被分配到 IO 控制器。
- IO 监控器：编程设备 (PC)，它运行调试和诊断函数。

要启用 PROFINET 协议：

启动 In-Sight Vision Suite。在设备窗格 (1) 上选择您要配置的视觉系统，然后单击实用程序选项卡 (2) 中的工业以太网按钮。

出现工业以太网配置对话框。

注意:如果您对图像使用 FTP（文件传输协议），有 WebHMI 连接以及连接到 In-Sight 2800 视觉系统的In-Sight Easy Builder，启用流量控制设置可让没有 QoS 开关的 PROFINET 在繁忙的网络上更好地运行。使用启用流量控制时，用户界面更新（例如 WebHMI 和In-Sight Easy Builder）变得更慢，但 PROFINET 不会断开连接。
提示:

- 如果您已经连接到一个视觉系统，并且打开了 In-Sight 适配器，请单击应用程序窗口左上角的 （主页）按钮来切换到 In-Sight Vision Suite 界面。之后，选择您要配置的视觉系统，并如上所述打开网络设置对话框。
- 您不能配置您已经连接到的视觉系统（也就是已经为其打开 In-Sight 适配器窗口的设备）。仅当您未连接到该设备时，才会启用可用的实用程序（包括网络设置实用程序）。

1. 从下拉列表中选择 PROFINET。此时出现特定于协议的设置。根据本地网络属性配置连接。有关详细信息，请参阅In-Sight Vision Suite 帮助的工业以太网 - PROFINET 配置主题。

   提示:如果您将此设置从其他协议（例如以太网/IP）更改为 PROFINET，对话框可能会提示您重新启动视觉系统。

2. 将首选的 PLC 配置软件（例如 SIMATIC Manager 或 TIA Portal）安装在运行 In-Sight Vision Suite 的相同 PC 上。

3. 您可以使用配置软件配置 PLC。
   1. 如果使用 SIMATIC Manager 配置软件：
      1. 选择 SIMATIC 300 或 SIMATIC 400 节点，然后双击对象列表中的硬件节点。硬件配置工具打开。
      2. 确保 CPU 上的 PROFINET IO 接口已分配子网地址。要验证这一点，请双击 CPU 上的 PROFINET IO 模块。如果 PROFINET IO 模块的联网状态为否，请单击属性按钮，并添加新子网。
      3. 当 CPU 上的 PROFINET IO 接口已分配到子网时，在 PLC 配置中右键单击 PROFINET IO 模块，并选择插入 PROFINET IO 系统，从而将 PROFINET IO 系统添加到硬件配置图中。
   2. 如果使用 TIA Portal 配置软件：
      1. 创建一个新项目。
      2. 通过单击添加新设备将 PLC 添加到项目，然后选择正确的 PLC 类型。
      3. 双击设备和网络，选择顶部的网络视图，然后单击PLC CPU 符号。选择底部的常规并单击 PROFINET 接口。根据需要设置 CPU 的 IP 地址、子网掩码和网关。

4. 如果这是您要添加到 PROFINET 网络的第一个 Cognex 视觉系统，请安装 Cognex 提供的 GSD 文件。

   1. 如果使用 SIMATIC Manager 配置软件：
      1. 在“硬件配置”工具中，从菜单中选择选项 > 安装 GSD 文件。

      2. 单击浏览按钮并选择以下文件夹：

      3. 单击全选按钮，然后单击安装按钮以安装硬件说明。
   2. 如果使用 TIA Portal 配置软件：
      1. 单击选项 > 安装通用站说明文件 (GSD)。

      2. 按下浏览按钮并选择以下文件夹：

      3. 勾选 GSDML 文件前面的复选框，然后单击安装。
5. 浏览到硬件目录的相应节点，将您的视觉系统添加到 PROFINET 网络。
   1. 如果使用 SIMATIC Manager 配置软件：

      1. 在目录中，搜索以下节点：

             Other field devices > PROFINET IO > Controllers > Cognex Corp. > Cognex Vision Controllers > <In-Sight Vision System>.

      2. 将所需的视觉系统的实例拖放到硬件配置的 PROFINET-IO-System 中。

      3. 右键单击 PROFINET-IO-System 并选择对象属性。如果使用 IO 设备 / 控制器中的名称设置处于选中状态，请将其取消选中，然后单击确定。

      4. 右键单击硬件配置中的视觉系统，然后选择对象属性。输入设备名称，它与 In-Sight Vision Suite 中为工作站名称配置的名称相同。

   2. 如果使用 TIA Portal 配置软件：

      1. 在 TIA Portal 左侧窗格中双击设备和网络，然后选择屏幕顶部的网络视图选项卡。如果 GSD 文件已导入，则 In-Sight 视觉系统应该已经出现在窗口右侧的目录中，位置如下：

             Other field devices > PROFINET IO > Controllers > Cognex Corp. > Cognex Vision Controllers > <In-Sight Vision System>.

      2. 将 PLC 旁的 In-Sight 视觉系统拖放到网络视图中。

      3. 通过在按住鼠标左键的同时连接 PLC 中的绿色小框和 In-Sight 符号，在 PLC 和 视觉系统之间建立连接。

      4. 单击 In-Sight 符号，然后选择底部的常规，并单击 PROFINET 接口 [X1]。勾选直接在设备上设置 IP 地址选项，并取消选中自动生成 PROFINET 设备名称前的复选框。输入 PROFINET 设备名称，它与 In-Sight Vision Suite 中为站名配置的名称相同。

6. 将视觉系统添加到硬件配置后，将其下载到 PC。
   1. 如果使用 SIMATIC Manager 配置软件：

      1. 单击“硬件配置”窗口中的工作站菜单，然后选择保存并编译。

      2. 单击 PLC 菜单并选择下载来开始下载过程。

   2. 如果使用 TIA Portal 软件：

      1. 保存项目，单击 PLC CPU 符号，然后单击联机符号。选择下载到设备来开始下载过程。

      2. 如果是第一次执行下载，则会出现扩展下载到设备窗口。在其中选择 PG/PC 接口。然后单击开始搜索按钮来显示可用设备。从列表中选择 PLC 并单击加载按钮。

      3. 然后 TIA Portal 开始编译配置。完成后，单击加载，然后单击弹出窗口上的完成按钮。

      4. 下载完成后，单击窗口顶部的 Go online 图标。如果 PLC 和 视觉系统 之间的 PROFINET 连接工作正常，设备左上角应该会出现一个绿色标志。

      5. 如果未正确建立连接，请右键单击 In-Sight 符号并从上下文菜单中选择分配设备名称。

      6. 从列表中选择视觉系统，然后单击分配名称。