# オンラインとオフライン

In-Sight ビジョンシステムには、2 つの操作モードがあります。

- オフライン

  オフライン時は、In-Sight Easy Builder は完全な編集機能を提供し、ジョブの作成、保存、ロード、または編集を行うことができます。オフラインモードでは、In-Sight ビジョンシステムは手動トリガしか受け付けず、他のデバイスと通信することはできません。

- オンライン

  オンライン時は、In-Sight Easy Builder の動作は読み取り専用になり、ジョブの作成、保存、ロード、または編集を行うことはできません。オンラインモードでは、In-Sight ビジョンシステムはトリガを受け付け、他のデバイスと通信することができます。

画面の右下隅にあるボックスには、ビジョンシステムのステータスが表示されます。

ビジョンシステムがオフラインモードのときは「オフライン」と表示されます。

システムがオンラインモードのときは、「オンライン」と表示され、背景が緑色に点灯します。

各サブシステムのステータスを確認するには、[オフライン]/[オンライン] ボックスにカーソルを合わせます。アダプタがオンラインモードに切り替わるのをブロックしているサブシステムがある場合、そのサブシステムの横にグレーの丸が表示されます。カメラは、すべてのサブシステムがオンラインモードの場合にのみオンラインになります。

オンラインモードへの切り替えが正常に行われた場合、すべての丸が緑色に点灯します。

サブシステム:

- オペレータ:オペレータのボタンがオフラインと表示されている場合は、In-Sight ビジョンシステム全体がオフラインになります。
- ディスクリート I/O:このサブシステムの状態は、オンライン/オフライン入力ラインに関連しています。オンライン/オフライン入力の電源をオフにすると、ビジョンシステムはオフラインに切り替わります。
- ファクトリ通信:このサブシステムの状態は、接続されているファクトリフロアプロトコルによって制御されます。ファクトリ通信は、デフォルトでオンラインです。このサブシステムをオフラインに設定すると、ビジョンシステムはオフラインになります。
- ネイティブモード:このサブシステムはネイティブモードシステムによって制御されます。ネイティブモードサブシステムは、デフォルトでオンラインです。このサブシステムをオフラインに設定すると、ビジョンシステムはオフラインになります。

ネイティブモードやディスクリート I/O が原因でシステムがオフラインモードになった場合、システムはオフライン強制モードに切り替わります。

オペレータステータスをオンラインモード/オフラインモードに切り替えるには、メニューバーの [オンライン] をクリックするか、Ctrl + F8 キーを押します。

システムがオンラインモードのときは、[オンライン] ボタンが緑色で点灯します。

システムがオフラインモードの場合、[オンライン] ボタンは緑色で点灯しませんが、ボタンのテキストはオンラインのままです。